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  Руководство по проведению работ


Техническое обоснование

На автомобилях Audi A6 определённого периода изготовления может случиться, что после остановки двигателя вентилятор радиатора будет продолжать работать до полной разрядки батареи.

Способ устранения

На автомобилях, затронутых акцией, установить комплект проводов-адаптеров в соответствии с рабочей инструкцией.

Уведомление клиентов

Сервисная акция
Необходимо обеспечить проверку и ремонт всех затронутых автомобилей в рамках ближайшего посещения сервиса. Специальное оповещение клиентов не производить.

Если проведения акции при очередном сервисе упущено, допустившее это сервисное предприятие Audi должно безотлагательно проинформировать клиента об акции (заказным письмом с уведомлением).

Проинформировать сотрудников отдела продаж новых и подержанных автомобилей, что каждый такой автомобиль должен проверяться и при необходимости переоснащаться незамедлительно, а не перед продажей.

Указания по расчётам

	Код неисправности:
	19F8 0066 002

	Код ремонта:
	вызывающая повреждение деталь (комплект проводов-адаптеров)

	Тип заявки:
	7 10 = Проведение акции на автомобиле, допущенном к эксплуатации

7 90 = Проведение акции на автомобиле, ещё не допущенном к эксплуатации

	Указание:
	При составлении заявки необходимо привести все критерии, указанные в окне 'Идентификатор критерия' (Kriterium ID)

	Критерий:
	См. 'Индивидуальные указания для автомобиля' (в Service Online или ELSA)

4F = Audi A6 с левым рулём

RL = Audi A6 с правым рулём


	Оплата:
	В приложении 'Индивидуальные указания по автомобилю' (в Service Online или ELSA) проверить, распространяется ли акция '19F8' на данный автомобиль и не проводилась ли она по отношению к нему ранее:
	0 ZE

	
	Проверить, имеется ли соответствующая запись в сервисной книжке и соответственно сделать такую запись в сервисной книжке только после выполнения всех необходимых критериев:
	0 ZE

	Критерий 4F
	Установить комплект проводов-адаптеров и проверить работоспособность

APOS: 19 08 41 99

APOS/2: 19 F8 4F 98
	130 ZE

	Критерий RL
	Установить комплект проводов-адаптеров и проверить работоспособность

APOS: 19 08 42 99

APOS/2: 19 F8 RL 98
	160 ZE


Другие акции, которые нужно учитывать: см. 'Индивидуальные указания для автомобиля' (в Service Online или ELSA)

Оригинальные детали

Автомобили с левым рулём (критерий 4F)
	Количество
	Обозначение
	Номер оригинальной детали
	Примечание

	1
	Комплект адаптер-кабелей
	4F0 971 379
	

	1
	Стыковой разъём 0,5 - 1 мм
	000 979 941
	

	2
	Стыковой разъём 4 - 6 мм
	000 979 943
	

	1
	Подкладная шайба
	N 011 557 8

или

N 011 524 26
	


Автомобили с правым рулём (критерий RL)
	Количество
	Обозначение
	Номер оригинальной детали
	Примечание

	1
	Комплект адаптер-кабелей
	4F0 971 379
	

	2
	Стыковой разъём 0,5 - 1 мм
	000 979 941
	

	2
	Стыковой разъём 4 - 6 мм
	000 979 943
	

	1
	Отдельный провод
	000 979 137

или

000 979 137 E
	Количество в упаковке 5 шт.


Снабжение запчастями

Необходимые запасные части заказывать в соответствии с потребностью через Центр сбыта/импортёра.

Регламент отправки деталей

Не требуется.
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  Указания


Техническое обоснование

На автомобилях Audi A6 определённого периода изготовления может случиться, что после остановки двигателя вентилятор радиатора будет продолжать работать до полной разрядки батареи.

Проверка

Если по данным 'Индивидуальных указаний для автомобиля' (в Service Online или ELSA) работы на автомобиле ещё не проводились, то необходимо проверить наличие в сервисной книжке записи '19F8 проведена'. Если запись отсутствует, провести необходимые работы в соответствии с указаниями.

Оригинальные детали

Автомобили с левым рулём (критерий 4F)
	Количество
	Обозначение
	Номер оригинальной детали
	Примечание

	1
	Комплект адаптер-кабелей
	4F0 971 379
	

	1
	Стыковой разъём 0,5 - 1 мм
	000 979 941
	

	2
	Стыковой разъём 4 - 6 мм
	000 979 943
	

	1
	Подкладная шайба
	N 011 557 8

или

N 011 524 26
	


Автомобили с правым рулём (критерий RL)
	Количество
	Обозначение
	Номер оригинальной детали
	Примечание

	1
	Комплект адаптер-кабелей
	4F0 971 379
	

	2
	Стыковой разъём 0,5 - 1 мм
	000 979 941
	

	2
	Стыковой разъём 4 - 6 мм
	000 979 943
	

	1
	Отдельный провод
	000 979 137

или

000 979 137 E
	Количество в упаковке 5 шт.


Специнструмент

	•

	Набор для ремонта кабельных жгутов -VAS 1978B-



	
	

	•

Тестер -VAS 5051-, или -VAS 5051B-, или -VAS 5052-, или -VAS 5052A-

•

Кабель-адаптер -VAS 5051/5a- или диагностическая радиоголовка -VAS 5054- с USB-кабелем -VAS 5054/1-


	


Описание работ

Подключить жгут проводов-адаптеров

	- Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.

Седан:
- Приподнять напольное покрытие багажника и зафиксировать в этом положении.

Универсал:
- Снять погрузочный пол багажника -1- и крышку с нишей запасного колеса -2-.
	

	- Раскрыть стяжную ленту батареи -1- (при наличии).
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Если на стяжной ленте батареи нет быстроразъёмного замка, нужно вывернуть болт крепления стяжной ленты батареи.
	

	- Открыть фиксирующие скобы -стрелки- отвёрткой -2- и снять крышку -1- минусового вывода.
	

	- Отвернуть гайку на несколько оборотов и снять клемму -стрелка- провода массы с полюсного вывода батареи.
	

	- Снять резиновый уплотнитель -1- крышки водоотводящего короба.

- Снять крышку водоотводящего короба -2-.

- Снять защитные колпачки поводков стеклоочистителя, поддев их отвёрткой, и открутить гайки.

- Снять поводки стеклоочистителя с валов.
	

	- Выкрутить левый и правый винты -стрелки- обтекателя -1.
	

	- Выкрутить винты -стрелки- и снять крышку коммутационного блока.
	

	- Осторожно поддеть отвёрткой скобу крепления -3- и снять её -стрелки 1 и 2-, затем извлечь блок управления двигателя из коммутационного блока.
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	Описание комплекта адаптеров
1 - 4,0 мм2 (красн/зел) на блок управления вентиляторов -J293-

2 - 0,5 мм2 (лил) на разъём T4C/1

3 - 0,5 мм2 (лил) на массу

4 - 4,0 мм2 (красн/зел) на предохранитель -S42-

5 - 4,0 мм2 (красн/зел) на предохранитель -S104-

6 - 4,0 мм2 (красн/зел) на блок управления 2 вентиляторов -J671-
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	- Отсоединить провод к блоку управления вентиляторов -J293- и блоку управления 2 вентиляторов -J671- 4,0 мм2 (красн/зел) от резьбового соединения на предохранителях -S42- und -S104-.
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	- Отрезать наконечники кабеля от проводов 4,0 мм (красн/зел).
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	- Соединить комплект проводов-адаптеров, провод -1- с проводом 4,0 мм2 (красн/зел) к блоку управления вентиляторов -J293-

- Соединить комплект проводов-адаптеров, провод -6- с проводом 4,0 мм2 (красн/зел) к блоку управления 2 вентиляторов -J671-

[image: image8.png]


  

Перемена местами проводов -1- и -6- не влияет на работоспособность!
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	- Подключить комплект проводов-адаптеров, провод -4- к предохранителю -S42-.

- Подключить комплект проводов-адаптеров, провод -5- к предохранителю -S104-.
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Перемена местами проводов -4- и -5- не влияет на работоспособность!
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	- Подключить комплект проводов-адаптеров, провод -3- (лил), последовательно установив шайбу, наконечник провода, затем гайку на резьбовой вывод коммутационного блока.
	Автомобили с левым рулём
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	- На автомобилях с правым рулём нарастить комплект проводов-адаптеров, провод -3- (лил) проводом 000 979 137 и стыковым соединителем.

- Наращённый провод провести от коммутационного блока в салон и подсоединить его к точке массы, стойка A справа.
	Автомобили с правым рулём


	-Уложить реле комплекта проводов-адаптеров.
	Автомобили с левым рулём
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	Автомобили с правым рулём
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	- Раскрыть разъём T4C.
	Автомобили с левым рулём
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	Автомобили с правым рулём
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	- Отделить провод T4C/1.
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	- Подключить комплект проводов-адаптеров, провод -2- (лил) к проводу T4C/1 стыковым разъёмом.
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	Установка осуществляется в обратной последовательности.

- Подключить аккумуляторную батарею.
	


Проверка работоспособности

- Запустить двигатель.

- Установить климатическую установку на LOW, а затем нажать кнопку AUTO.

Комплект проводов-адаптеров установлен правильно, если вентиляторы радиатора работают.
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Другой способ проверки вентиляторов радиатора - с помощью диагностирования исполнительных элементов.
Работы после подсоединения батареи

- Активировать кнопку хода электростеклоподъёмника вверх/вниз.

- Настроить часы.

- Опросить память неисправностей всех блоков управления и при необходимости удалить ошибки.
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После подсоединения АКБ контрольная лампа ESP может погаснуть только после проезда первых нескольких метров.
Отметки о проведении акции

После проведения всех требуемых работ необходимо сделать запись '19F8 проведена' в очередном свободном поле для отметок о проведении сервиса или в графе сервисной книжки для записей сервис-центра, вписать дату и подтвердить печатью сервис-центра.
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