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Kapitel: Codertabelle ABSIEDSASR Suchbegri [
= Uber s belegt. &
© @ An 25-Liter B-Zyl. N TOI Schaltgstriebe OIE CAN-Bus 4D0614 111 HJ nicht codierbar
= @Fa Schaltgetriebe 0ME CAN-Bus BEOB14 111 HJ 00012
BN Automatikgetriebe 01v. CAN-Bus BEOB14 111 HJ o011
@
@ Motor Getriohe Dateniibertragung | SteuergeratErsatzteilummer [ oo T
erfolgt iiber: mit Index .
=@ 1.8-Liter 4-Iyl. &Y Schaltgetriebe 0ME CAN-Bus BEOB14 111 AH; AL 00022
el Automatikgetriebe 01v. CAN-Bus BEOB14 111 AH; AL 0o021
Multitronic. o1 CAN-Bus BEOB14 111 AK AL 00023
2 4-Liter B-Zyl. Bl
27-Liter B-Zyl. &Y Schaltgetriebe ME CAN-Bus BEOB14 111 AH; AJ 00032
28-Liter B-Zyl. 5
2 4-Liter B-Zyl. Bl
27-Lit B-Zyl. &Y
i E—Zi\ o Automatikgetrishe oV CAN-Bus BEDB14 111 AH; Al 00031
37-Liter 87yl 5
2.4-Liter B-Zyl. Bl
2aLiter 6.2y, s Muttitronic o1 CAN-Bus BEOB14 111 AK; AL 00033
25-Liter B-Zyl. 4 TOI Schaltgetriebe 0ME CAN-Bus BEOB14 111 AH; AL 00012
Automatikgetriebe 01v. CAN-Bus BEOB14 111 AH; AL o011
Multitronic. o1 CAN-Bus BEOB14 111 AK AL 00013
— Am Display wird die Steuergeréteidentifikation und die eingegebene Codierung (z.B. 4D09D7 379X Systembez. Softwarsstd
00000) angezeigt. Corerung 00000 WSCKXKHX
Driicken Sie die 0-Taste.
@i 5 | — Anzeige am Display: Sohnell Datenibertragung _HELP v
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