	Снятие и установка заднего фонаря и колодки для ламп



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Клин -3409-
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	Снятие



	–  

Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.

–  

Установить переключатель освещения в положение „0“.

–  

Снять крышку боковой обшивки багажного отсека.

–  

Отвернуть гайку -стрелка-.
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	–  

	Снять крышку -2-клином -3409- с заднего фонаря -1-.



	
	  
	[image: image3.png]





	–  

	Освободить задний фонарь -1- с наружной сторны клином -3409- от зажимных гаек.



	–  

Вынуть задний фонарь из выреза кузова.

–  

Отсоединить разъем колодки для ламп.
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	–  

	Разжать фиксирующие скобы -стрелки- и вынуть колодку -1- с лампами из заднего фонаря.



	–  

Вывернуть лампу накаливания из патрона.

Установка

  

Момент затяжки → Глава.

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:
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  Инструкция

Заменить установочные гайки с поврежденными уплотнительными кольцами.
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	–  

	Установить задний фонарь -3- в вырез кузова и в крышку -2-.
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  Инструкция

Задний фонарь должен войти в направляющие крышки.

–  

Вогнать фиксаторы -1- на наружной стороне в зажимные гайки.

–  

Нажимая на крышку, установить ее в задний фонарь до фиксации с отчетливо слышным щелчком.

–  

Затянуть гайку.
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